（17）ピアノ保守点検業務仕様書

１．機　　種　　　スタンウェイフルコンサート

２．業務内容は、次のとおりとする。

　　　　(1)鍵盤調整

　　　　(2)鍵盤の高さ調整

　　　　(3)絃合わせ

　　　　(4)ウィッペン合わせ

　　　　(5)打絃距離調整

　　　　　(6)ジャック前後の調整

　　　　　(7)ジャック上下の調整

　　　　　(8)ハンマー接近量の調整

(9)鍵盤の深さの調整

(10)ハンマードロップ量の調整

(11)バックチェックの調整

(12)レペテッションスプリングの調整

(13)ダンパー調整

(14)ペダルの調整

(15)整　　音

(16)その他機能を発揮するための点検調整

　　　　３．保守業務遂行にあたっては、次に掲げる事項を遵守すること。

　　　　　　　 （１）保守点検業務は年１回以上とする

　　　　　　 （２）保守点検業務は実績があり、充分な知識・熟練技術を有する技術員により行うこと。