**（催し名）　　　　　　　　　　　の予防計画**

　　　年　　月　　日

**１　火災予防上の業務体制を次のように設置する。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏名 | 連絡先 |
| 主催者 |  |  |
| 露店等管理者 |  |  |
| 防火担当者 |  |  |

（副防火担当者）

防火担当者

|  |
| --- |
|  |

通報連絡

避難誘導

消火担当

(例) 明石　太郎

※各担当者は災害の状況に応じて、割り当てられた担当以外の業務にあたるものとする。

**２　火災時の対応は次のように行う。**

（１）１１９番通報

1. 住所及び発生場所の目標
2. 燃えているもの
3. 負傷者の有無

（２）初期消火

①　付近の露店関係者に火災を知らせ、応援を求める。

②　火気器具を使用していた場合は、スイッチを切る。

③　準備した消火器で消火する。

（３）避難誘導

1. 付近にいる観衆等に火事を知らせる。
2. 大きな声で、安全な場所まで誘導する。
3. 逃げ遅れた人、けがをした人がいないか確認する。

※その他災害の状況に応じて、消防車両の誘導、車両・消防隊員の通行路の確保、傷病者の応急処置等を実施する。

**３　露店等及び客席の配置、消火器の配置、火気器具及び危険物の取扱い状況（主催者又は防火担当者が現場で確認する。）**

露店等及び客席の開設場所、消火器の位置、対象火気器具等の位置及び液体・気体・固体燃料の位置を別添の配置図に記載。

1. 火気や危険物の取扱い場所及び保管場所の周囲に、客席を設けないようにする。
2. 火気や危険物の取扱い場所及び保管場所に、来場者が容易には入れないような措置をする。
3. 避難の障害となる物品等を配置しないようにする。

**４　火気を取り扱う露店等の一覧表**

　　別添の火気を取り扱う露店等を開設する者の一覧表参照

**５　各店舗に対する消火準備の確認（主催者又は防火担当者が現場で確認する。）**

　　別紙自主点検シートをもとに、現場で確認する。

　　消火器は、破損及び腐食等が無いものを配置する。

**６　計画変更に関する消防長への報告**

　　催しの防火組織の編成変更、露店出店状況、火気及び危険物の取扱い、保管場所等が変更になった場合に、消防長へ変更した旨を書面等により報告する。

**火気を取り扱う露店等を開設する者の一覧表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 店名 | 火気器具名 | 氏名 | 住所 | 連絡先 |
|  | (例)たこ焼　明石 | ＬＰガスこんろ | 明石　太郎 | 明石市〇〇町○丁目○―○ | 090-0000-0000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

配置図は次のとおりとする。

自主点検シート

**※下記項目は数多くあるリスクのほんの一部であることを認識してください。**

|  |  |
| --- | --- |
| チェック項目 | 結果 |
| 消火器を設置しているか？使用方法を知っているか？ |  |
| ガスボンベ・コンロ | 外観に腐食、損傷、変形、汚れその他異常がないか？ |  |
| ガスボンベに転倒防止措置が講じられているか？ |  |
| ガスボンベと火気使用設備（発電機含む）に安全な距離が保たれているか？ |  |
| ボンベに調整器が設置されているか？調整器に腐食等はないか？ |  |
| ゴムホースの接続部ホースバンドが付けられているか？ |  |
| ゴムホースに亀裂、劣化等はないか？ |  |
| 三つ又ホースが使われていないか？ |  |
| 器具はガスの種類に応じたものを使用しているか？ |  |
| 炎に異常はないか？ |  |
| コンロの周囲に延焼の恐れのある可燃物を使用していないか？（ﾃｰﾌﾞﾙ敷など） |  |
| ｶｾｯﾄｺﾝﾛ | 鍋、鉄板等がボンベの上方を覆っていないか？ |  |
| ボンベが正しく装着できているか？ |  |
| 複数台並べて使用していないか？ |  |
| 炎に異常はないか？ |  |
| コンロの周囲に延焼の恐れのある可燃物を使用していないか？（ﾃｰﾌﾞﾙ敷など） |  |
| 発電機 | 機器に故障等の不具合がないか？ |  |
| 換気の良い場所に設置されているか？（排気ガスが滞留しないか？） |  |
| 周囲に可燃物を置いていないか？ |  |
| 地面から高い場所（15㎝程度）に設置した方が安全です。（可燃性ガスへの引火防止措置） |  |
| 電気コードは許容以上のものを使用しているか？ |  |
| 電気コードに半断線等はないか？ |  |
| ガソリン携行缶 | 規格品の金属製携行缶を使用しているか？（ポリ容器での保管は消防法で認められていない。） |  |
| 携行缶に損傷、漏れ等はないか？ |  |
| 給油ホースが付属されているか？ |  |
| 直射日光の当たらない涼しい場所に保管されているか？（静電気防止のためできるだけ地面に直接置いてください。） |  |
| 火気や高温部になる周辺に置いていないか？ |  |
| 保管時は密栓できているか？ |  |
| 一か所に４０リットル以上保管していないか？（４０リットル以上であれば火災予防条例、２００リットル以上になれば消防法の規制対象） |  |
| 取扱いの際には、圧力調整弁の操作ができているか？（理解しているか？） |  |
| 万一、流出させてしまった場合には、少量であっても回収・除去を行うとともに、周囲の火気使用禁止や立入制限することを理解しているか？ |  |
| 衣類や身体に付着した場合は、直ちに衣類を脱いで大量の水と石鹸で洗い流すことを理解しているか？ |  |
| 発電機が稼働中に給油を絶対にしてはならないことを理解しているか？ |  |
| 電気機器 | タコ足配線をしていないか？ |  |
| 電気コードは許容量以上のものを使用しているか？※ホットプレート等は使用電力が高いので特に注意 |  |
| 電気コードを束ねていないか？ |  |
| 電気コードに半断線等はないか？ |  |
| 椅子、テーブル等でコードを踏んでいないか？ |  |
| プラグが確実に差し込まれているか？ |  |
| ﾃﾝﾄ | 強風等により転倒しない措置が講じられているか？ |  |
| 折り畳みテーブルは完全にロックできているか？ |  |
| 喫煙 | 喫煙場所は迷惑にならない場所か？　ｶﾞｿﾘﾝ等の危険物から離れている場所か？ |  |
| その他 | 雑踏関係、食品衛生法関係、交通事故関係　ほか |  |

**上記結果に不備事項があれば、必要な安全対策を講じてください。**

**火災予防に関するお問い合わせは、明石市消防局予防課（918-5272）又は最寄りの消防署へ**